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第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：中国重汽集团福建海西汽车有限公司出口产品KD包装项目

二、招标内容

	服务对象
	招标名称
	招标内容
	场地

	中国重汽集团福建海西汽车有限公司
	出口产品KD包装项目
	负责中国重汽集团福建海西汽车有限公司出口产品KD业务范围内的产品件包装项目。承揽方承包KD包装项目含CKD和SKD项目，保质保量完成招标方外包的业务，负责承包业务范围内的安全生产、环境保护、职业健康等所有管理事务，并接受招标方的监督管理。
	永安或港口


三、招标形式

招标形式：公开招标。

四、议程安排
1.公告时间：2026年7月14日。

2.报名截止时间：2026年7月27日17点（书面或电子邮件形式）。

3.答疑时间：截止至2026年7月27日17点。
答疑方式：书面（或电话）答疑。

4.答疑联系人及联系电话：孙婕 13328900621
5.开标时间：2026年7月28日9时（若有变动另行通知）。

6.投标地点：中国重汽集团福建海西汽车有限公司，福建省永安市埔岭99号

7.投标文件递交：于开标当日在投标地点现场递交。

8.报名及商务事宜联系人：孙婕
  联系电话：13328900621
报名电子邮箱：hxckjzycb@sinotruk.com
五、报名及招标文件获取
1.标书获取时间：2026年7月14日至 2026年7月27日17点。

2.方式：在上述时间范围内，招标人将本项目招标书电子版以电子邮件的形式发送至投标人所提供的邮箱，招标人不对投标人能否通过电子邮件正确或及时接收相关邮件负责，招标人邮件发出即视为送达。

3.凡有意参加投标者，请于 2026年7月27日17:00前，按照下面序号3.1-3.6顺序及所列项相关资料的原件扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为 pdf 格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到 1 个 pdf 文档并设置目录）发送至邮箱 hxckjzycb@sinotruk.com，邮件名格式为：XXX 公司（五个字以内公司简称）XX 项目报名资料。同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

3.1营业执照复印件加盖公章；

3.2授权人证明加盖公章；

3.3“国家企业信用信息公示系统”中的“行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单”情况截图；

3.4投标人近三年不存在违法、严重违规、重大纠纷的声明；

3.5近三年的财务状况表复印件加盖公章；

3.6自中国人民银行征信中心查询的近期“企业信用报告”（距开标日1个月内)；

六、投标须知

1.合格投标人：

⑴投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；

⑵公司注册资金不能少于500万；经营范围满足招标项目需求（见第三章 技术协议书）；近三年内在经营活动中无违法记录，且在以往的招标活动中没有违法、违规、违纪和违约行为，且具有包装制作经验。

⑶投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；

⑷具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

⑸投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的，参与投标的授权委托人及项目负责人应信誉良好，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单。

⑹投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。

⑺投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

⑻投标人应遵守《中华人民共和国招投标法》及有关的包装、海运法律和法规具备国家相关法律法规要求的相关资质，并承担由此引起的法律责任。

⑼凡参与投标的单位，皆要求开具与投标单位抬头一致的增值税专用发票，开具普通发票的单位不得参与此次招标。本次投标所报价格皆为不含税价格。

⑽投标人须具有履行合同所必须的财务、技术、服务等方面的资质和能力；

⑾投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

⑿投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

⒀投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

⒁本次招标项目不接受联合体投标；

⒂投标文件1正6副共计7份并附U盘电子版（详见本招标文件“第二章 投标文件编制”）。

⒃投标人按要求缴纳投标保证金。

⒄投标人须认可招标人终止合同后3个月无息退还履约保证金的招标要求；
⒅投标人之间必须具有充分的竞争关系；
⒆投标人无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
⒇投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

逾期的投标文件招标人不予受理。

注：上述带“*”项为必备的资格文件，缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，由专家组评定扣分或废标处理；第2、3、6、7、16项在开标前核验（由投标人单独提供），其余文件开标后核验。
2.投标文件格式

详见本招标文件“第二章 投标文件编制”，请投标人按格式要求进行填写。

3.报价：

⑴本次招标为公开招标，报价应为：

经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

详见本招标书之“第二章 投标文件编制”之“三、投标文件格式要求”之“格式3”。

⑵所有报价货币单位为：元（人民币），不含税，报价明确税率及价税合计金额；

⑶付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票），当月挂账，次月付款。
⑷高于项目预算金额的报价无效，按投标人主动弃标处理。
4.技术规范及服务

⑴投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

⑵投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。

5.其他

投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止合同的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。

6.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

七、投标、开标、评标

1.投标保证金

⑴ 投标人向招标人缴纳壹拾万元（人民币），作为投标人本次投标的保证金；并注明“福建海西出口产品KD包装项目投标保证金”

⑵ 缴纳方式：基本账户转账；

⑶ 接收单位：中国重汽集团福建海西汽车有限公司

⑷ 转账信息：

	开户银行：中国银行永安支行

	户名：中国重汽集团福建海西汽车有限公司

	账号：428658383219


注：投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。

⑸说明：

截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目，并赔偿招标人因此所遭受的损失，包括但不限于因违约造成的直接经济损失、可得利益损失、诉讼费、律师费等实现债权的费用。不存在以上违规情况的投标人，招标人在确定中标人后20个工作日内按投标人所提供的投标保证金退付表（详见本招标书“第二章投标文件编制”之“三、投标文件格式要求”之格式8相关要求）退还投标保证金（不计息）。

投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投。

2.开标

所有报价货币单位均为：元（人民币，不含税）。
3.评标

评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标工作小组负责，参照以下评分标准，采用综合评定法，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，并根据报价情况同时结合项目需求，依据本招标书列示的相关报价规则，按需确定中标候选人及中标项目，对未中标人不做任何解释。

4.评标方法

本次评标采用技术标和商务标多轮招标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标进行综合评定和打分，确定进入商务标评审资格的投标方（技术标评分不带入商务标）；然后进行商务标评审，招标人有权根据项目情况，采取多轮评标模式，原则上按照合理最低价选择中标厂家。评分细则如下：

	评标因素
	总分
	评审内容
	最高
	评分标准

	
	
	
	得分
	

	技术标
	100
	产能
	30
	SKD满足日产量20辆、CKD满足周产量200辆，得30分

SKD不能满足日产量20辆、CKD不能满足周产量200辆，评标专家根据情况自主赋分1-29分。

	
	
	人员
	30
	管理架构及项目人员配置满足基本运营要求，根据人员配置合理性以及物流包装专业人才队伍方面，评标专家自主赋分1-30分。

	
	
	场地
	20
	A、B包：CKD方面：提供面积不低于5000平方的场地且距离厂区不超过2公里，得10分。
C、D包：SKD方面：提供的厦门、青岛港场地面积满足500平方以上的生产经营需求，根据场地面积评标专家自主赋分10分。
不能满足以上场地面积的，评标专家根据情况自主赋分1-20分。

	
	
	项目经验
	20
	根据在汽车行业包装等相关方面的服务经验，评标专家自主赋分1-10分；

出口包装等相关方面的服务经验，评标专家自主赋分1-10分。


注：投标人综合评审得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值，最终得分小数点后保留2位有效数字，第3位四舍五入，综合平均得分80分以上的入围晋级商务标，未达80分的淘汰。

八、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。原则上每包确定2名中标人。招标人有权根据中标方的执行情况及客户的索赔额调整分配份额，中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到《中标通知书》后2个工作日内）到招标单位对《中标人推荐表》进行签字确认并与相关单位签订合同（一般为接到《中标通知书》后10个工作日内，具体以招标人要求为准），如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.物流商服务合同签订周期为2026年8月1日至2029年7月31日。中标人应当按照合同约定的履约责任，向招标人指定的合同签订单位缴纳履约保证金（具体数额及缴纳形式以合同约定为准），如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。
4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止合同的要求。

8.如本次投标结果高于招标人项目预算的，招标人有权随时终止本次招标或废标。

9.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

九、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位
⑺以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑻投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的

⑼中标人不按规定签订合同；

⑽法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的。

⑵评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

⑶符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的

⑷因重大变故，采购任务取消的。

⑸招标人认为其他应终止招标的情形。

十、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
十一、技术协议书

    见本招标文件“第三章 技术协议书”，附后。以最终签订版本为准。
十二、投标文件格式

    详见附件。

十三、本次招标最终解释权归中国重汽集团福建海西汽车有限公司。

第二章  投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件的密封和标记

1、投标文件列表：

密封袋一：《投标文件（资质标）》应包括以下内容：营业执照、授权委托书（必须有法人、被授权人身份证复印件）、企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）、财务报告、同类类型项目的业绩证明等材料密封，并在密封袋外注明：**项目资质文件、投标人名称（加盖公章）；
密封袋二：《投标文件（技术标）》：技术标书正本1本，副本6本，密封，并在密封袋外注明：**项目，技术标书、投标人名称（加盖公章）；

密封袋三：《投标文件（商务标）》（开标一览表）：商务标书正本1本，副本6本，所有资料电子版U盘等材料密封，并在密封袋外注明：**项目，投标人名称（加盖公章）；

2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于2026年7月28日之前不准启封”字样。
3.投标文件的装订：投标文件按统一格式填写，装订成册。

4.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。
5. 技术标书要求
技术标书至少包括以下内容：

（1）技术规格偏离表；

（2）企业情况、从业经历、服务承诺一览表；

（3）以往合作案例合同有效页复印件；

（4）投标人服务承诺及方案，包括人员、设备、场地等经营条件；

（5）产品安全保证计划；

（6）产品质量及保证措施：产品质量、性能稳定可靠，使用寿命长且有完善的生产保证措施及质量保证体系等方面的说明及证明材料；

（7）投标单位针对本次项目提出合理化建议；

（8）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件；

（9）投标人需提交的其它资料。

6. 商务标书要求

商务标书至少包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标分项报价表

（3）商务条款偏离表

（4）对本项目招标文件、招标文本的澄清、答疑和修改及“合同条款”的认同及优惠条件说明；

（5）招标文件中要求提供的有关文件。

7. 投标报价要求

（1）投标报价包括：承揽该项业务的一切费用（不含税），包括所需的包装及包装材料费、场地租赁费、运输费、管理费、利润、设备折旧费和水电气费等。

（2）投标人要按投标规格名称、投标报价明细表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

（3）对于非标准货物的投标，还应填分解报价表（分解报价表格式由投标人自行设计）。

（4）投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

（5）招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

（6）如果“开标一览表”与投标文件正本不符，以“开标一览表”为准。

（7）投标人须提供各状态的分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价为准，并根据单价修正总价。如果评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。

（8）如果大写的金额和小写的金额不一致，以大写的金额为准。

（9）投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

（10）最低报价不能作为中标的保证。
8、投标文件签署

（1）投标文件应加盖投标人单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签字。

（2）本招标文件提供的投标文件式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标人的盖章、委托代理人的签字或法定代表人的签字。

（3）投标单位法人或委托代理人亲自签署。由委托代理人签字的投标资格证明文件中须附授权委托书。

（4）签字须使用黑色或蓝色不可褪色签字笔。

三、投标文件格式要求
格式1
投标函
致：                     

__________________________(投标单位全称)授权_________________ (授权代表姓名)____________________(职务、职称)为授权代表，参加贵方组织的________________________________(招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对__________________________（项目名称）进行投标。为此：
1、提供投标须知规定的全部投标文件：正本     份，副本     份；资质证明文件1件；

2、投标项目的总投标价为(大写)：　　 　　　　　　　　　　元人民币。
3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
4、保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、投标人已详细审查全部招标文件，包括（补遗文件）(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
6、投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、本投标自开标之日起______天内有效。

8、投标人同意投标人须知关于没收投标保证金的规定。

9、我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

    10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
    地址：____________________________________________________

    邮编：____________　电话：____________　传真：____________

投标单位(盖章)：                                          
授权代表(签字)：                                         
日　   期：                                  

格式2                           
开标一览表（所有报价均为不含税价格）

	包装类别
	包号
	平台
	包装状态（具体要求详见附件2）
	基价
	预估业务量
	报价
	投标总价

（不含税）

	
	
	
	包装状态
	车型
	（元/辆）不含税
	
	（元/辆）

（不含税）
	

	CKD
	A包
	H3
	CKD状态1：驾驶室为八大片或全散件
	2702.04
	1950
	
	

	
	
	
	CKD状态2：驾驶室总成+底盘全散
	2193.35
	4140
	
	

	
	
	
	CKD状态3：驾驶室为壳体总成
	2377.75
	15850
	
	

	
	
	
	上装部分（带上装且需要进行拆卸、货箱散片）
	115.17
	2790
	
	

	
	
	
	铁路柜加固状态
	190
	1370
	
	

	
	B包
	H5X/M7
	CKD状态1：驾驶室为八大片或全散件
	4*2
	4177.64
	300
	
	

	
	
	
	
	6*4/8*4
	4177.64
	600
	
	

	
	
	
	CKD状态2：驾驶室总成
	4*2
	3332.72
	1050
	
	

	
	
	
	
	6*4/8*4
	4034.16
	1300
	
	

	
	
	
	CKD状态3：驾驶室为壳体总成
	4*2
	3325
	1900
	
	

	
	
	
	
	6*4/8*4
	4085
	60
	
	

	
	
	
	单独驾驶室包装：八大片/壳体总成
	2017.84
	10
	
	

	
	
	
	驾驶室转运：厂家至包装场地及包装场地至物流集散地
	400
	10
	
	

	
	
	
	铁路柜加固状态
	200
	300
	
	

	
	
	合计
	31630
	
	

	SKD
	C包
	H3
	SKD状态1：二类底盘拆后视镜
	750.24
	19870
	
	

	
	
	
	SKD状态2：驾驶室总成+三类底盘拆发动机、变速箱
	1707.42
	550
	
	

	
	
	
	SKD状态3：拆驾驶室、前后桥、发动机、变速箱、轮胎等
	2471.71
	450
	
	

	
	
	
	上装部分（带上装且需要进行拆卸、货箱散片）
	115.17
	8400
	
	

	SKD
	D包
	H5X/M7
	底盘部分
	3030.10
	230
	
	

	
	
	
	上装部分
	382.63
	420
	
	

	
	合计
	29920
	
	

	
	总计
	61550
	
	


注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2、投标总价为各投标物品的合计单项价之和。

3、技术要求必须符合第三章技术协议书的相关要求。
4、开标价不得高于基价。
投标人:(盖章)

法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：    年   月    日
格式3

偏离表
	序号
	招标文件条款
	投标书条款

	
	
	偏离
	
	偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：即使投标人进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。
投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
格式 4

投标报名表
公章：
	项目名称
	中国重汽集团福建海西汽车有限公司出口产品KD包装项目

	投标单位（全称）
	　

	投标单位（简介）
	　

	项目负责人
	　
	联系电话
	　

	公司电话
	　
	传真
	　

	E-mail
	　

	报名时间
	年    月    日


	 


注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标资格。
投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
格式5

  免费增值服务
	格式自拟


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
格式6

企业情况、从业经历、服务承诺一览表
	单位名称
	
	所属行业
	
	电话
	
	法定代表人
	

	地址
	
	单位类型
	
	传真
	
	被授权人
	

	一、从事本投标项目经验及企业概况
	
	投标人
声明
	1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。
2.我方承担因发标人查知因我方材料不实而造成本次招标失败的所有损失。

	二、单位概况
	注册资金：         万元
	职工人数
	人
	上年主要经济指标
	营业总额：       万元
	主营收入
	万元

	
	实收资本：         万元
	包装设计人员
	人
	
	
	其他
	万元

	
	固定资产
	原值     万元
	长期负债
	万元
	
	主要
营业项目
	1、

	
	
	净值     万元
	流动负债
	万元
	
	
	2、

	
	占地面积：         平方米
	
	
	
	
	3、

	
	
	
	
	
	
	4、

	三、主要产能
	产品类型
	月产能力
	备注
	
	四、
既往业绩
	主要合作客户
	合作产品及数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：
注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；
2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。
格式 7

法人授权委托书
致中国重汽集团福建海西汽车有限公司 ：
本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的                   的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。
委托期限：                                          
代理人无转委托权，特此委托。
代理人姓名：          性别：           年龄：       
身份证号码：                      职务：            

投标人名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）
附被授权人有效的身份证正反两面复印件

附法人有效的身份证正反两面复印件

格式8

相关经营资质证书
投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：
格式9

招标文件要求的其他资格证明文件
（如有则附）
格式10：
投标人服务承诺及方案
（格式自制）
说明：
投标人应根据本招标文件要求提出详细保障计划，该计划包括但不限于：
（1）业务理解及详细的运营方案；

（2）管理架构及项目人员配置，操作员工配置，人员招聘计划；

（3）项目所需设备保障；

（4）场地租赁计划；
（5）作业流程（基本作业流程，应急管理流程）；

（6）项目启动准备周期及推进计划；

（7）其他先进业务模式及亮点展示。

投标人名称（盖章）：                法定代表人或授权代表签字：
附件11：
投标人产品质量承诺

（格式自制）
项目名称: 
        公司:（招标人全称）
我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
格式12：
产品安全保证计划
（格式自制）
说明：
投标人应根据本招标文件要求以及产品的特点，提出详细的安全保证承诺及措施，该承诺及措施包括但不限于：
1、整体项目顺利实施的安全保证承诺；
2、对所产品的全额保险承诺及计划；
3、紧急情况的预防及处理承诺和措施；
4、投标人认为需提供的关于安全保证方面的其它文件。
投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：
格式13：
投标人认为需要加以说明的其他材料
投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

格式14: 

封面格式（参考）
	投标文件
（正本）
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：
	投标文件
（副本）
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：


	开标一览表
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：
	电子版投标文件
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：


封口格式：
	……………………于年月日时之前不准启封（公章）…………………


第三章  技术协议书

一、项目名称

中国重汽集团福建海西汽车有限公司出口产品KD包装项目

主要技术状态说明

项目简介

为提升中国重汽集团福建海西汽车有限公司形象，提高出口产品 KD包装质量，避免、减少 KD 产品在运输过程中磕碰、划伤、变形等问题，特通过公开招标形式对出口产品KD车辆拆车、包装进行招标(项目内容见附件2、项目操作流程见附件4）。 
招标人所需方案应满足基本要求如下（请注意，要求不仅限于此，投标人应尽可能根据招标人及行业要求提供最佳设计方案）：

 KD 包装要求

（1）零部件防护要求：操作简单、可靠、防潮、防锈、 防划伤、防变形、防灭失。

（2）包装成本方面：采用合适的，符合相关出口包装 要求的材料。

（3）集装箱装卸方面：集装箱装卸作业方便，易固定， 且质量分布合理。

（4）汽车组装工艺方面：按组装工艺进行零部件包装 分组，即相近工艺的零部件包装在一起。  

（5）标识要求：按照国际通用标准，传递信息准确、 实用、醒目。

（6）集装箱利用率尽可能高：一般≥90%。

（7）所有包装物必须符合出口海运包装要求。 

2.项目目标价及计量单位（所有报价均为不含税价格）

三、项目通用要求

1.包装事项
（1）实施 KD包装项目 ，有能力按照KD业务部的要求实施包装业务。

（2）包装业务中包含包装方案设计、包装材料采购、承制、包装、装集装箱和装箱文件的制作，相关的费用等。业务不包含集装箱装往返港口之间的运输费用。

2.包装质量
（1）KD包装产品在到达目的地后，要确保所有KD件完好无损。保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、变形等。易锈件应保证在发运后的一年半内不生锈、不腐蚀。已锈蚀零部件，应先进行处理后方可进行包装。
（2）包装零部件的品种、规格和数量及相关特殊要求应与下达的计划一致。

（3）严格遵守共同签定的《KD包装质量保证协议》。

（4）根据新车型、新产品需要时，通过对处于完全发运状态的包装单元进行路试等试验来验证承揽方的包装质量。路试不合格，承揽方应进行整改，并承担不合格路试费用（每次每车按照公司规定价格执行）。待再试合格后方可承担包装任务。

  （5）KD件包装完毕后，如需掏箱更换，承揽方应进行配合。
3.包装技术要求
3.1 CKD包装要求

产品件包装要求，产品包装需保证KD出口汽车产品总成零部件在长途运输、多次装卸、仓库储存等过程中不致因包装不良引起产品锈蚀、长霉，损坏、降低精度和丢失等问题出现。
（1）不适宜进行整体全部防护的产品。按照一定的防护要求，固定在指定底座、托架上。例如：车架总成、前桥总成、中桥总成、后桥总成等。

（2）精密件或不适宜于敞装的总成零部件。装箱时，箱内需铺防锈膜或气泡膜，防止零件直接接触木箱表面被磕碰划伤。例如：驾驶室、金属件、塑料件、内饰件、标准件等。

（3）敞装时总成零部件应使用螺栓、木方、联接板或其他方式固定在底座上，以防止在运输中发生移动。敞装用的底座面积应大于产品的垂直投影面积以防在储运时发生磕碰。

（4）局部需要进行包装防护，需加塑料罩的总成零部件，必须用完整无漏洞的塑料罩罩好， 胶带纸密封牢固，防止脱落；用塑料塞的总成零部件，要选择适当的塑料塞塞紧，不允许塞子进入产品内腔或脱落。部分喷漆金属件，尺寸较大，不适宜整体包装，但为避免冲击、振动、压力、碰撞引起的磕碰划伤、掉漆，应在件与件接触部位局部使用气泡膜或中空板包裹，胶带纸密封牢固，以保护件体。

（5）需要捆扎的总成零部件，捆扎应整齐有序，胶带纸密封牢固，不得有窜动。捆扎数量应依据不同件的尺寸大小，件体较大，不易捆扎的件可分多组进行捆扎。件体较小，容易分散的件可分少组或一组捆扎。捆扎总成零部件如油管、排气管等，两端应堵住，管件上螺纹部分应采取相应防护措施。

（6）外形尺寸较大，重量较大的总成零部件装箱前，应尽量使重心位置居中靠下。重心偏离中心较明显的产品应采用相应的平衡措施。尽量保持整体重心在箱内中心位置。

（7）随大型总成配套的附件，要根据其特点另行包装，并固定在同一箱内。配件应垫稳、卡紧，固定于包装箱内，防止在运输途中发生窜动或移动。例如：发动机总成。

（8）小零件用纸箱或者气泡膜包装后放入钢木箱内。应根据其性质、种类、体积、质量、刚度和箱面标志合理装箱，原则上是“大件在下，小件在上；重的在下，轻的在上；抗压件在下，怕压件在上；精密件、裸件单独放”。
（9）防护要求不高重量大的金属件、铸铁件，采用塑料膜包裹或直接装入木箱底层。如：稳定杆总成，用直径合适的塑料袋将稳定杆全部套入，直接装入木箱底层。左右前支架、前防钻保护架总成，可直接均匀的装入木箱底层。
（10）喷漆件、易损件、易变形件、易划伤件，要做好防护，用气泡膜包裹胶带纸密封牢固，根据尺寸大小选择合适纸箱包装或直接装箱。同时，在箱内可分层包装，分层采用中空板隔开，必要时用木方、木条压紧，泡沫塑料做好缓冲处理。例如：前后翼子板、保险杠总成，每个翼子板、保险杠总成用气泡膜隔开，最后整体用气泡膜包裹，胶带纸密封牢固，装入木箱。在有间隙处采取缓冲处理。
（11）磨光、精密件等经过防锈处理后要塑料袋封装严密再装入纸箱内，并且且必须放置于箱内最上层。
（12）标准件或小零件装入纸盒内或纸箱内再进行装箱。
（13）电子元件、电磁阀类电器元件需用塑料袋、气泡膜包装好，胶带纸密封牢固后装入纸箱内，且在木箱内需放置于顶层。
（14）装箱时，箱内首先按规定尺寸铺好防锈膜，将零部件在箱内整齐平稳放好、松紧适宜；若装箱间隙过大，必须用木方或木板压紧，间隙较小时可填充泡沫塑料。需分层包装时采用中空板隔开。
（15）托盘包装目前主要使用木托盘包装。如导流罩总成，先将导流罩用订做好的气泡膜罩子整体罩好，敞口端用胶带纸密封牢固。整体放置于木托盘中心位置。塑料打包带打好，前端用气泡膜包好的木方固定，防止整体窜动。
3.2防锈要求

八大片和各产品件如存在裸露的金属面时，应在干燥后喷涂或刷涂防锈油。采用气相防锈薄膜或袋包装，装入包装箱中。KD业务部防锈产品的有效期一般认为从装箱日期起为1.5年。

3.3包装材料要求

所有包装材料应符合国家和目的国进出口要求。

3.4集装箱内装载固定要求

集装箱装载产品符合国家标准规格，不得超过集装箱的最大载重量。集装箱装载以装卸作业方便为原则，且箱内质量分布均衡，方便起吊，箱内容积利用率符合KD业务部要求。包装单元在箱内放置时，需放置紧凑，不允许相邻的包装单元有较大间隙。包装单元在集装箱内需合理固定，为防止各包装单元等在运输过程中发生滑移碰撞等现象，需要用安全紧固带、打包带、钢丝绳、木条木块等方法固定相应产品。

3.5包装标识要求

包装标识要满足出口技术要求和KD业务部的规定要求。

3.6完成期限要求

CKD要求随收件随包装，在产品件组织完成后3个工作日内全部完成包装，所有产品件处于装柜 前状态，如遇紧急情况按订单要求完成；SKD自收车之日起，具有20辆份/天包装产能，具体情况按订单要求增加场地及人员，按订单交期完成。

3.7 SKD包装要求

（1）车辆验收要求，车辆到达现场后，检查车辆与订单配置的一致性，确保整车外观及产品件无碰、划伤、缺漆、锈蚀、断裂、变形、缺件等现象，车辆无漏油、漏液、漏气等问题。整车运行工作正常，各项灯光工作正常。检查仪表及翘板开关有效性，无异常或故障显示。随车工具、灭火器、钥匙等随车附带件根据订单要求进行检查齐备。确保无问题后方可签字接收。

（2）在满足部件能够装箱的前提和客户要求下，确保到达目的地后能够快速装配、保证重新组装后的整机的质量可靠性，尽量不破坏总成件的完整性，以提高后期组装效率，保证装机后整机性能。

（3）拆卸的产品以不损坏、不破坏产品件为原则，拆卸时做好防护，防止产品件划伤、磕碰。

（4）产品拆卸后，原则上螺栓、螺母、垫圈等标准件需装配恢复原位（装配在两大总成上），且固定牢固，螺母拧紧或至少超出螺栓顶部两丝。

（5）管路拆解后将管口包裹严密，防止杂物进入。

（6）管路、线路拆解后，捆扎牢固，且严禁弯折、悬垂。

（7）同一订单，同一包装状态，车辆拆卸标准要统一。所有拆卸产品要有统一记录并上报。

（8）包装材料要求，所有包装材料应符合国家和目的国进出口要求。

（9）防护包装，不同的产品要有对应的防锈、防护包装方法，如气相防锈薄膜、干燥剂、气泡膜等。如部分产品件拆卸后易造成产品锈蚀、可用气相防锈薄膜进行包裹处理，外饰件、镜子易损件用气泡膜包裹。

（10）拆卸后的散件除驾驶室底座包装的产品，其它必须装入钢木箱，驾驶室内不允许放置拆卸的产品件，以防止破坏驾驶室内部产品。

（11）标识要求：所有拆卸的产品要有粘贴标识，标识要求参照《KD产品包装标识标准》，标识传递信息准确、实用、醒目。包装单元要有对应的包装箱清单，清单与实物一致。

（12）集装箱内固定，为防止叠摞车辆、打包产品、驾驶室等在运输过程中发生滑移碰撞等现象，需要用安全紧固带、打包带、钢丝绳、木条木块或紧固螺杆、螺栓等方法固定相应产品。

（13）车辆按要求拆件、包装、装柜完毕后，物流商须同步出具掏箱注意事项或掏箱作业指导书，以便于客户规范掏箱作业。
3.7 包装材料明细

见附件3

4.包装质量的索赔
应承担因包装原因造成的质量索赔，其中含所涉及到的零部件费用（配件价格）、包装费用、新增运费、通关费用以及其他不可预见的费用。索赔依据是中国重汽国际有限公司反馈的售后索赔信息。
5.报价要求
（1）应按照报价表报一个总表，同时对单项报价出一份详细的报价单并由法人代表或授权代表签署。报价单主要内容需包含不限于：主要材料费用、辅助材料费用、加工费、管理费、利润等，包装材料需标明是熏蒸还是普通材料。
（2）现供方投标价格不得高于现供货价格及前期投标报价，否则作弃标处理。

（3）投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。
（4）不承诺最低价中标。

四、项目特殊要求

1.技术要求

	服务对象
	技术要求
	备注

	中国重汽集团福建海西汽车有限公司
	在永安作业：场地面积5000平方；距离厂区不超过2公里；SKD满足日产量20辆、CKD满足周产量200辆。同时具备在港口拆车的能力，要求日常作业人员稳定，具备包装操作能力，适应加班需求，工作量大时需求快速补充作业人员，具备专业的设计人员，能够提供最优包装方案设计。

在港口作业：具备在厦门、青岛港口拆车的能力及场地，要求日常作业人员稳定，具备包装操作能力，适应加班需求，工作量大时需求快速补充作业人员，具备专业的设计人员，能够提供最优包装方案设计。
	


2.付款要求

	服务对象
	付款方式
	备注

	中国重汽集团福建海西汽车有限公司
	半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。每期包装费在相应国际有限公司发运后次月承揽方出具包装清单和增值税发票给招标方。招标方自收到增值税发票之日甲方核实无误挂账后，无特殊情况一个月内付款。如中国重汽集团付款要求变更，按照中国重汽集团付款方式执行。
	


五、其他要求

1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

3.重汽集团及下属各单位对未通过资格预审的物流商不做任何解释。如出现恶意纠缠干扰重汽集团及下属各单位正常工作开展的情况，重汽集团及下属各单位有权扣除其所有待付货款。

4.投标人应承诺严格遵守中国重汽集团公司发布的《关于物流服务商的管理规定（19条）》，此项是中标及授予合同的前提，不允许偏离。（详见附件1：关于物流服务商的管理规定）。

附件1：关于物流服务商的管理规定（19条）

第三方物流服务商管理规定

（19条）

一、物流商资质

1.作为中国重汽及/或中国重汽下属关联单位（以下称：中国重汽）的物流业务服务商，必须具有独立法人资格和国家综合服务型物流企业认证资质，注册资本金500万元以上（已进入中国重汽物流商目录的不受该条件限制）；

2.有3年以上汽车行业物流服务经验，有经验丰富的从事物流业务的员工团队，有为客户提供一体化物流服务的硬件资源和运营能力。

二、物流商进入

3.所有物流商进入均须经过中国重汽招标程序，进入物流服务商目录，中标物流商在合同签订时须缴纳标的额5%（最高200万）的履约保证金；

4.物流商在合同签订后，按照合同时间节点，投入相应的设施设备（仓库、车辆、工位器具等），并组织人员培训（知识培训、作业培训、软件培训）。物流商投入的设施设备，招标会须由中国重汽确认是否参加，培训结果须中国重汽审核确认通过，确保提供满足节拍产能需求的专业物流服务。

三、物流商管理

5.物流商在提供物流服务时，要无条件接受中国重汽的日常管理和制度流程，实施等级管理：每年6月份开展一次物流商服务能力评价，按照评价等级，接受相应的奖励与考核，调增或调减物流业务量，并适用物流商末位淘汰机制。

6.物流商在提供服务过程中对所配送的产品负有保管义务，因物流商原因造成的产品损坏、丢失，物流商承担全部赔偿责任。物流商须按月度对托管和非托管物资进行盘点对账，按照中国重汽相关管理制度进行差异处置，差异处置由物流商与供应商进行协商，协商不一致时，由中国重汽进行调解；

7.物流商须遵守100%满足生产需求这一红线指标，因物流商原因造成生产线停线的，按照中国重汽物流商管理细则进行考核，严肃追责，由物流商承担因此带来的所有损失；

8.物流商须无条件配合中国重汽的物流管理提升和优化工作。对于提升过程中新增物流业务（如分拣、排序等作业）产生的用工增加、费用增加等问题，由中国重汽相关部门与物流商商谈，进行相应的价格调整；

9.物流商须每年自主开展2次以上流程化优和管理创新工作，对于物流商提出的管理创新项目，需要中国重汽配合推动的，由中国重汽物流管理部门确认合理的，由双方共同推进，对于创新项目为中国重汽或供应商创造的、可测量的经济效益，按照50%比例返还物流商；

10.物流商对提供服务过程中知悉的中国重汽的商业秘密（包括但不限于物流信息、生产信息、财务信息等），负有保密责任，不得向任何第三方披露，否则中国重汽有权追究物流商的违约责任，物流商就中国重汽因此造成的损失承担赔偿责任。

四、物流商退出

11.对于恶意中标、不能提供标书约定服务能力、不能满足中国重汽业务需要、年度能力评价不合格的物流商，由中国重汽物流专家评审委员会进行评审，情况属实的，处理完毕债权债务后，该物流商立即退出物流服务商目录，并列入中国重汽物流商黑名单，禁止参加后续中国重汽集团范围内的所有物流业务招标；

12.在中标后的运营过程中，因物流商投入设施设备不足，不能满足业务需求的，由物流商自行拆除设备，终止合同，一切损失由物流商承担。经中国重汽同意后，物流商可以新增、更换设施设备，直至满足业务需求，一切损失由物流商承担；

13.物流商因自身经营原因主动提出退出的，需提前6个月提出退出申请，物流商在服务期间所投入的物流设施（如仓库、分装线等），按照折旧年限净值的90%进行返还；提前3个月提出退出申请的，物流商在服务期间所投入的物流设施，按照折旧年限净值的80%进行返还；提出申请时间不足3个月的，物流商在服务期间所投入的物流设施净值不予返还并扣除履约保证金；

14.因物流商管理水平不足、服务评价连续2年较差的，中国重汽有权随时终止合同，经中国重汽物流专家评审委员会审核后，根据日常服务水平和等级评价，对物流商在服务期间所投入的物流设施按照折旧年限净值的10%-60%进行返还；

15.物流商服务评价满足需求，因中国重汽业务发展，需要更换物流商的，对物流商投入的物流设施设备按照折旧年限净值的100%进行返还；

16.经中国重汽物流专家评审委员会评审后，同意物流商退出的，由中国重汽立即组织新物流商的招标和引入。在招标期间和业务交接期间（交接期为3个月），原物流商须本着友好协商原则，无条件配合业务交接工作，确保业务正常运转。对于交接期间出现影响生产的情况，交接期第1个月由原物流商承担70%责任，新物流商承担30%责任；交接期第2个月，由原物流商承担50%责任，新物流商承担50%责任；交接期第3个月，由原物流商承担30%责任，新物流商承担70%责任；

17.新物流商须无条件承接原物流商在中国重汽厂区内建设的、能够满足业务需求的固定类设施设备（如仓库等）；对于因时间变迁等原因不能满足业务需求的固定类设施设备，由原物流商负责拆除；对于叉车、车辆、器具等非固定类设备，按照设备折旧年限核算设备净值，由双方协商承接，新物流商在同等条件下有优先购买权；

18.对物流商提供物流服务产生的物流费，按照财务结算制度进行挂账结算；在物流商切换期间，因双方业务交接产生的物流费，由双方协商解决；双方协商不一致时，由中国重汽物流管理部门进行仲裁，直至双方交接完毕，结清物流费；

19.对新老物流商顺利完成交接、业务正常开展的，经中国重汽物流专家评审委员会审核同意后，由中国重汽物流管理部门组织签订物流合同终止协议，确认供应商与物流商资产账务一致无异议，或物流合同到期后不再续签，一次性100%无息返还保证金；对于在交接过程中出现影响生产的情况，由中国重汽物流管理部门提出证据判定物流商责任，损失从保证金中扣除，扣除后的保证金一次性无息100%返还物流商；对于在交接过程中，出现物流商与供应商物资对账差异的情况，先由双方协商，协调不一致的，由中国重汽物流管理部门进行调解；根据仲裁结果由中国重汽、供应商、原物流商、新物流商签订相关协议。

附表：中国重汽物流商投入资产折旧年限表
	序号
	资产类别
	主要内容
	折旧年限
	备注

	1
	仓储类
	仓库、多层货架、高层立体库
	10年
	

	2
	运输类
	运输车辆、电动牵引车、AGV
	8年
	

	3
	器具类
	专用器具、金属料箱
	3年
	


附件2：

H3平台系列产品：
（一）H3平台系列CKD状态1：驾驶室为八大片或全散件   

零部件状态说明及包装要求:

1、驾驶室为八大片或全散件：

1.1驾驶壳体：为八大片（前围、后围、左侧围、右侧围、左车门、右车门、上顶盖、底板）或为全散件状态；不电泳、无面漆，按白皮书状态发交。

1.2内外饰为散件状态（即内饰、仪表台、座椅、转向管柱及方向盘、前挡风玻璃、门窗玻璃、翻转支架、锁紧机构、车门内衬板及外护板、车门锁、玻璃升降器、线束及管路等零部件为散件形式发交，不装配在驾驶室本体上）。

2、车架为总成或散件状态：

2.1车架总成状态：纵梁与横梁铆接装配好，驾驶室前悬支架、转向器支架、发动机支架、板簧支架及其他与车架连接的零部件为散件。

2.2车架散件状态：左、右纵梁总成即纵梁、加强梁合梁总成，横梁总成即横梁本体、连接板铆接总成；驾驶室前悬支架、转向器支架、发动机支架、板簧支架及其他与车架连接的零部件为散件。

3、底盘散件状态：发动机、变速器、离合器、散热器、电瓶、中冷器、车桥、传动轴、板簧悬架、保险杠、灯具、空滤器等零部件均以总成状态发交。

4、轮胎：轮胎与钢圈装配完整，轮胎需充气。
5、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

6、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等；易锈件应保证在发运后的6个月内不生锈、不腐蚀。

7、以上规定外包装需求，按照客户需求进行执行。
8、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

（二）H3平台系列CKD状态2：驾驶室总成+底盘全散

零部件状态说明及包装要求:

1、驾驶室总成状态发交：驾驶室喷好面漆，内饰、仪表台、座椅、方向盘、前挡风玻璃、门窗玻璃、翻转支架、锁紧机构需装配完整，车辆后视镜可不装配。

2、车架为总成或散件状态：

2.1车架总成状态：纵梁与横梁铆接装配好，驾驶室前悬支架、转向器支架、发动机支架、板簧支架及其他与车架连接的零部件为散件。

2.2车架散件状态：左、右纵梁总成即纵梁、加强梁合梁总成，横梁总成即横梁本体、连接板铆接总成；驾驶室前悬支架、转向器支架、发动机支架、板簧支架及其他与车架连接的零部件为散件。

3、底盘散件状态：发动机、变速器、离合器、散热器、电瓶、中冷器、车桥、传动轴、板簧悬架、保险杠、灯具、空滤器等零部件均以总成状态发交。

4、轮胎：轮胎与钢圈装配完整，轮胎需充气。

5、带支架的油箱总成，传动轴，线束，制动管，排气管和消音系统和完整车辆需求的其他所有的组件。

6、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

7、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等。易锈件应保证在发运后的6个月内不生锈、不腐蚀。

8、以上规定外包装需求，按照客户要求执行。

9、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

（三）H3系列CKD状态3：驾驶室为壳体总成

零部件状态说明及包装要求:

驾驶室壳体总成状态发交：驾驶室壳体总成喷好面漆。

内外饰为散件状态（即内饰、仪表台、座椅、转向管柱及方向盘、前挡风玻璃、门窗玻璃、翻转支架、锁紧机构、车门内衬板及外护板、车门锁、玻璃升降器、线束及管路等零部件为散件形式发交，不装配在驾驶室本体上）。

2、车架为总成或散件状态：

2.1车架总成状态：纵梁与横梁铆接装配好，驾驶室前悬支架、转向器支架、发动机支架、板簧支架及其他与车架连接的零部件为散件。

2.2车架散件状态：左、右纵梁总成即纵梁、加强梁合梁总成，横梁总成即横梁本体、连接板铆接总成；驾驶室前悬支架、转向器支架、发动机支架、板簧支架及其他与车架连接的零部件为散件。

3、底盘散件状态：发动机、变速器、离合器、散热器、电瓶、中冷器、车桥、传动轴、板簧悬架、保险杠、灯具、空滤器等零部件均以总成状态发交。

4、轮胎：轮胎与钢圈装配完整，轮胎需充气。

5、带支架的油箱总成，传动轴，线束，制动管，排气管和消音系统和完整车辆需求的其他所有的组件。

6、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

7、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等。易锈件应保证在发运后的6个月内不生锈、不腐蚀。

8、以上规定外包装需求，按照客户需求进行执行。

9、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

（四）H3平台系列CKD上装部分：带上装且需要进行拆卸、货箱散片

零部件状态说明及包装要求:

上装部分：CKD订单带有上装总成或上装为货箱散片状态交付包装公司。

2、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等。易锈件应保证在发运后 的6个月内不生锈、不腐蚀。

3、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

4、以上规定外包装需求，按照客户需求进行执行。
5、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

（五）H3平台系列CKD铁路柜加固状态

零部件状态说明及包装要求:

1、铁路柜加固状态：通过铁路发运货柜，货物需按照铁路运输要求进行加固。
（六）H3平台系列SKD状态1：二类底盘拆后视镜

零部件状态说明及包装要求:

1、以整车或底盘状态交付包装公司。

2、驾驶室与车架不分离，将影响进入集装箱的零部件拆除后直接进入集装箱，并进行防护、绑扎。其他零部件拆卸符合进口国KD要求，且满足进入集装箱要求。

3、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等。易锈件应保证在发运后 的6个月内不生锈、不腐蚀。

4、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

5、以上规定外包装需求，按照客户需求进行执行。
6、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

（七）H3平台系列SKD状态2：驾驶室总成+三类底盘拆发动机、变速箱
零部件状态说明及包装要求:

1、以整车或底盘状态交付包装公司。

2、发动机和变速箱作为一个整体或者单独拆下 、驾驶室拆下与车架分离, 其它影响装入集装箱和影响摞放的部件拆下（例如前轴轮胎、油箱等附件）；部分车型需将油箱拆除。

3、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等。易锈件应保证在发运后的6个月内不生锈、不腐蚀。

4、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

5、以上规定外包装需求，按照客户需求进行执行。

6、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

（八）H3平台系列SKD状态3：拆驾驶室、前后桥、发动机、变速箱、轮胎等

零部件状态说明及包装要求:

1、以整车或底盘状态交付包装公司。

2、发动机和变速箱作为一个整体或者单独拆下 、驾驶室拆下与车架分离, 其它影响装入集装箱和影响摞放的部件拆下（例如前轴轮胎、油箱等附件）；部分车型需将油箱拆除。

3、前后桥单独拆下，并用U型垫木固定，确保在集装箱内不四处滚动。

4、轮胎/轴承拆卸后标记好位置，包括对应轮胎/轴承对应车架号及每个轮胎在底盘的位置，拆卸的轮胎和轴承内外部都要做好防护。

5、后尾灯需拆除，用纸箱收集，放置驾驶室内发运。
6、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等。易锈件应保证在发运后的6个月内不生锈、不腐蚀。

7、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

8、以上规定外包装需求，按照客户需求进行执行。
9、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

（九）H3平台系列上装部分

零部件状态说明及包装要求:

1、上装以总成状态或散件状态交付包装公司。

  2、上装作为一个整体或者单独拆下，散件状态下单独包装。

3、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

4、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

5、上装类型涉及自卸车、载货车及专用车（如：搅拌车、洒水车、油罐车、随车吊、垃圾车等），统一按一个价格报价。

H5X/M7平台系列产品：
（一）H5X/M7平台系列CKD状态1：驾驶室为八大片或全散件(含上装)   

零部件状态说明及包装要求:

1、驾驶室为八大片或全散件：

1.1驾驶壳体：为八大片（前围、后围、左侧围、右侧围、左车门、右车门、上顶盖、底板）或为全散件状态；不电泳、无面漆，按白皮书状态发交。

1.2内外饰为散件状态（即内饰、仪表台、座椅、转向管柱及方向盘、前挡风玻璃、门窗玻璃、翻转支架、锁紧机构、车门内衬板及外护板、车门锁、玻璃升降器、线束及管路等零部件为散件形式发交，不装配在驾驶室本体上）。

2、车架为总成或散件状态：

2.1车架总成状态：纵梁与横梁铆接装配好，驾驶室前悬支架、转向器支架、发动机支架、板簧支架及其他与车架连接的零部件为散件。

2.2车架散件状态：左、右纵梁总成即纵梁、加强梁合梁总成，横梁总成即横梁本体、连接板铆接总成；驾驶室前悬支架、转向器支架、发动机支架、板簧支架及其他与车架连接的零部件为散件。

3、底盘散件状态：发动机、变速器、离合器、散热器、电瓶、中冷器、车桥、传动轴、板簧悬架、保险杠、灯具、空滤器等零部件均以总成状态发交。

4、轮胎：轮胎与钢圈装配完整，轮胎需充气。

5、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

6、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等；易锈件应保证在发运后的6个月内不生锈、不腐蚀。

7、以上规定外包装需求，按照客户需求进行执行。
8、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

（二）H5X/M7平台系列CKD状态2：驾驶室总成+底盘全散
零部件状态说明及包装要求:

1、驾驶室总成状态发交：驾驶室喷好面漆，内饰、仪表台、座椅、方向盘、前挡风玻璃、门窗玻璃、翻转支架、锁紧机构需装配完整，车辆后视镜可不装配。

2、车架为总成或散件状态：

2.1车架总成状态：纵梁与横梁铆接装配好，驾驶室前悬支架、转向器支架、发动机支架、板簧支架及其他与车架连接的零部件为散件。

2.2车架散件状态：左、右纵梁总成即纵梁、加强梁合梁总成，横梁总成即横梁本体、连接板铆接总成；驾驶室前悬支架、转向器支架、发动机支架、板簧支架及其他与车架连接的零部件为散件。

3、底盘散件状态：发动机、变速器、离合器、散热器、电瓶、中冷器、车桥、传动轴、板簧悬架、保险杠、灯具、空滤器等零部件均以总成状态发交。

4、轮胎：轮胎与钢圈装配完整，轮胎需充气。

5、带支架的油箱总成，传动轴，线束，制动管，排气管和消音系统和完整车辆需求的其他所有的组件。

6、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

7、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等。易锈件应保证在发运后的6个月内不生锈、不腐蚀。

7、以上规定外包装需求，按照客户需求进行执行。
8、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

（三）H5X/M7平台系列CKD状态3：驾驶室为壳体总成

零部件状态说明及包装要求:

驾驶室壳体总成状态发交：驾驶室壳体总成喷好面漆。

内外饰为散件状态（即内饰、仪表台、座椅、转向管柱及方向盘、前挡风玻璃、门窗玻璃、翻转支架、锁紧机构、车门内衬板及外护板、车门锁、玻璃升降器、线束及管路等零部件为散件形式发交，不装配在驾驶室本体上）。

2、车架为总成或散件状态：

2.1车架总成状态：纵梁与横梁铆接装配好，驾驶室前悬支架、转向器支架、发动机支架、板簧支架及其他与车架连接的零部件为散件。

2.2车架散件状态：左、右纵梁总成即纵梁、加强梁合梁总成，横梁总成即横梁本体、连接板铆接总成；驾驶室前悬支架、转向器支架、发动机支架、板簧支架及其他与车架连接的零部件为散件。

3、底盘散件状态：发动机、变速器、离合器、散热器、电瓶、中冷器、车桥、传动轴、板簧悬架、保险杠、灯具、空滤器等零部件均以总成状态发交。

4、轮胎：轮胎与钢圈装配完整，轮胎需充气。

5、带支架的油箱总成，传动轴，线束，制动管，排气管和消音系统和完整车辆需求的其他所有的组件。

6、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

7、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等。易锈件应保证在发运后的6个月内不生锈、不腐蚀。

8、以上规定外包装需求，按照客户需求进行执行。
9、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

（四）单独驾驶室包装:八大片/壳体总成
零部件状态说明及包装要求：

驾驶室为八大片（前围、后围、左侧围、右侧围、左车门、右车门、上顶盖、底板）或为壳体总成状态；按白皮件或带漆状态发交。

（五）驾驶室转运：厂家至包装场地及包装场地至物流集散地
零部件状态说明及包装要求：

    1、零部件为济南地区生产，因业务开展需求进行转运，包装两个转运过程：（1）从生产厂家转运至包装场地；（2）包装完毕后，从包装场地转运至物流集散点。
（六）H5X/M7平台系列CKD铁路柜加固状态
零部件状态说明及包装要求:

1、铁路柜加固状态：通过铁路发运货柜，货物需按照铁路运输要求进行加固。
（七）H5X/M7平台系列SKD状态底盘部分

以下状态均为H5X/M7平台系列SKD状态底盘部分
零部件状态说明及包装要求一:

1、以整车或底盘状态交付包装公司。

2、驾驶室与车架不分离，将影响进入集装箱的零部件拆除后直接进入集装箱，并进行防护、绑扎。其他零部件拆卸符合进口国KD要求，且满足进入集装箱要求。

3、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等。易锈件应保证在发运后 的6个月内不生锈、不腐蚀。

4、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

5、以上规定外包装需求，按照客户需求进行执行。
6、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。
零部件状态说明及包装要求二:

1、以整车或底盘状态交付包装公司。

2、发动机和变速箱作为一个整体或者单独拆下 、驾驶室拆下与车架分离, 其它影响装入集装箱和影响摞放的部件拆下（例如前轴轮胎、油箱等附件）；部分车型需将油箱拆除。

3、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等。易锈件应保证在发运后的6个月内不生锈、不腐蚀。

4、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

6、以上规定外包装需求，按照客户需求进行执行。
5、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

零部件状态说明及包装要求三:

1、以整车或底盘状态交付包装公司。

2、发动机和变速箱作为一个整体或者单独拆下 、驾驶室拆下与车架分离, 其它影响装入集装箱和影响摞放的部件拆下（例如前轴轮胎、油箱等附件）；部分车型需将油箱拆除。

3、前后桥单独拆下，并用U型垫木固定，确保在集装箱内不四处滚动。

4、轮胎/轴承拆卸后标记好位置，包括对应轮胎/轴承对应车架号及每个轮胎在底盘的位置，拆卸的轮胎和轴承内外部都要做好防护。

5、后尾灯需拆除，用纸箱收集，放置驾驶室内发运。
6、确保所有KD件完好无损，保证无磕碰、扭曲变形和划伤等现象，易碎件不破损，外饰件不划伤、不褶皱、不变形等。易锈件应保证在发运后的6个月内不生锈、不腐蚀。

7、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

8、以上规定外包装需求，按照客户需求进行执行。
9、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

（六）H5X/M7平台系列SKD状态上装部分

零部件状态说明及包装要求:

1、上装以总成状态或散件状态交付包装公司。

2、上装作为一个整体或者单独拆下，散件状态下单独包装。

3、所有包装材料必须使用免熏蒸材料。

4、按要求制作、提供箱单、过程照片或视频等。

5、上装类型涉及自卸车、载货车及专用车（如：搅拌车、洒水车、油罐车、随车吊、垃圾车等），统一按一个价格报价。

翻包及场地租赁等相关要求

1、零部件来件包装如不符发运要求，需包装公司重新包装；

2、指定仓库租赁费用：约5元/㎡/月（以此为报价基准）；

3、包装场地面积必须满足实际业务需求，如场地不足需根据招标方通知增加。

4、中标方需要投入KD信息化所需的硬件设备设施，配合开发使用KD信息化系统。

5、实施 KD包装项目,有能力按照招标方的要求实施包装业务。包装业务中包含包装方案设计、包装材料采购、承制、包装、装集装箱和装箱文件的制作，相关的费用等。提供上述过程中的运输车辆和相对应的人员等。
附件3：包装材料明细
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附件4:SKD及CKD操作流程
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